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检 测 报 告
（Testing Report)
报告编号（Report ID）：No(环)字(2026)第(1677)号


报告名称：     
（Report Description）   有组织废气、无组织废气检测报告

  
 委托单位:   
（Applicant）    烟台世缘橡胶有限公司
        
受检单位:  
（Applicant）    烟台世缘橡胶有限公司





山东天辰检测技术服务有限公司
2026-07-31
一、委托单位信息
	委托单位
	烟台世缘橡胶有限公司
	样品交接时间
	2026.07.02
2026.07.11
2026.07.20
2026.07.29

	受检单位
	烟台世缘橡胶有限公司
	样品来源
	现场采样、现场检测

	受检单位地址
	蓬莱区刘家沟工业园
	检测日期
	2026.07.02-2026.07.31

	联系人
	王经理
	联系方式
	13863807347
























报告编写人：                 审核人：               批准人：

                                             时间：2026年07月31日
                                                                      (检验检测专用章)

二、检测结果
(一)无组织废气检测结果
	采样日期
	检测项目
及样品编号
	采样点位
	采样时间
	检测结果（mg/m3）
	限值（mg/m3）

	2026.07.11
	苯乙烯Q260711-D1-D4
	上风向
	10:08-11:08
	未检出（<0.0015）
	/

	
	
	下风向1#
	
	未检出（<0.0015）
	5.0

	
	
	下风向2#
	
	未检出（<0.0015）
	

	
	
	下风向3#
	
	未检出（<0.0015）
	

	
	苯Q260711-D1-D4
	上风向
	10:08-11:08
	未检出（<0.0015）
	/

	
	
	下风向1#
	
	未检出（<0.0015）
	0.1

	
	
	下风向2#
	
	未检出（<0.0015）
	

	
	
	下风向3#
	
	未检出（<0.0015）
	

	
	甲苯Q260711-D1-D4
	上风向
	10:08-11:08
	未检出（<0.0015）
	/

	
	
	下风向1#
	
	未检出（<0.0015）
	0.2

	
	
	下风向2#
	
	未检出（<0.0015）
	

	
	
	下风向3#
	
	未检出（<0.0015）
	

	
	二甲苯Q260711-D1-D4
	上风向
	10:08-11:08
	未检出（<0.0015）
	/

	
	
	下风向1#
	
	未检出（<0.0015）
	0.2

	
	
	下风向2#
	
	未检出（<0.0015）
	

	
	
	下风向3#
	
	未检出（<0.0015）
	




	采样日期
	检测项目
及样品编号
	采样点位
	采样时间
	检测结果（无量纲）
	限值

	2026.07.11
	臭气浓度
（无量纲）Q260711-C1C-16

	上风向
	08:45
	<10
	/

	
	
	下风向1#
	08:54
	<10
	20（无量纲）

	
	
	下风向2#
	08:57
	<10
	

	
	
	下风向3#
	09:01
	<10
	

	
	
	上风向
	11:12
	<10
	/

	
	
	下风向1#
	11:16
	<10
	20（无量纲）

	
	
	下风向2#
	11:18
	<10
	

	
	
	下风向3#
	11:20
	<10
	

	
	
	上风向
	13:24
	<10
	/

	
	
	下风向1#
	13:28
	<10
	20（无量纲）

	
	
	下风向2#
	13:30
	<10
	

	
	
	下风向3#
	13:32
	<10
	

	
	
	上风向
	15:35
	<10
	/

	
	
	下风向1#
	15:39
	<10
	20（无量纲）

	
	
	下风向2#
	15:41
	<10
	

	
	
	下风向3#
	15:43
	<10
	

	
	氨Q260711-A1-A16
	上风向
	09:01-10:01
	0.01
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.03
	1.0

	
	
	下风向2#
	
	0.03
	

	
	
	下风向3#
	
	0.03
	

	
	
	上风向
	11:20-12:20
	0.01
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.03
	1.0

	
	
	下风向2#
	
	0.03
	

	
	
	下风向3#
	
	0.03
	

	
	
	上风向
	13:32-14:32
	0.01
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.03
	1.0

	
	
	下风向2#
	
	0.03
	

	
	
	下风向3#
	
	0.03
	

	
	
	上风向
	15:43-16:43
	0.01
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.04
	1.0

	
	
	下风向2#
	
	0.04
	

	
	
	下风向3#
	
	0.04
	




	2026.07.11
	硫化氢Q260711-B1-B16
	上风向
	09:01-10:01
	未检出(<0.001)
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.001
	0.03

	
	
	下风向2#
	
	0.001
	

	
	
	下风向3#
	
	0.002
	

	
	
	上风向
	11:20-12:20
	未检出(<0.001)
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.002
	0.03

	
	
	下风向2#
	
	0.002
	

	
	
	下风向3#
	
	0.002
	

	
	
	上风向
	13:32-14:32
	未检出(<0.001)
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.001
	0.03

	
	
	下风向2#
	
	0.002
	

	
	
	下风向3#
	
	0.002
	

	
	
	上风向
	15:43-16:43
	未检出(<0.001)
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.002
	0.03

	
	
	下风向2#
	
	0.002
	

	
	
	下风向3#
	
	0.002
	

	2026.07.29
	颗粒物A2648-A2651
	上风向
	13:05-14:05
	0.079
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.087
	1.0

	
	
	下风向2#
	
	0.091
	

	
	
	下风向3#
	
	0.085
	

	2026.07.11
	挥发性有机物(以非甲烷总烃计)Q260711-V1-V16

	上风向
	09:01-10:01
	0.71
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.89
	2.0

	
	
	下风向2#
	
	0.94
	

	
	
	下风向3#
	
	0.93
	

	
	
	上风向
	
	0.72
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.89
	2.0

	
	
	下风向2#
	
	0.82
	

	
	
	下风向3#
	
	0.81
	

	
	
	上风向
	
	0.73
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.81
	2.0

	
	
	下风向2#
	
	0.80
	

	
	
	下风向3#
	
	0.81
	

	
	
	上风向
	
	0.66
	/

	
	
	下风向1#
	
	0.86
	2.0

	
	
	下风向2#
	
	0.96
	

	
	
	下风向3#
	
	0.92
	

	备注
	样品状态：采气袋、滤膜、吸收液、真空瓶，完好。限值的数值由为委托单位提供，限值取自企业排污许可。

	结论
	本次所测项目符合限值要求。




(二)有组织废气检测结果
	检测项目
	采样点位
	DA002 锅炉废气排放口
	采样日期
	2026.07.20

	颗粒物 (mg/m³)
	样品编号
	A2742
	A2743
	A2744

	颗粒物 (mg/m³)
	实测浓度
	1.5
	1.1
	1.3

	颗粒物 (mg/m³)
	平均实测浓度
	1.3

	颗粒物 (mg/m³)
	折算浓度
	1.7
	1.2
	1.4

	颗粒物 (mg/m³)
	平均折算浓度
	1.4

	
	限值
	10

	颗粒物 (mg/m³)
	排放速率 (kg/h)
	3.89×10-3
	2.92×10-3
	3.34×10-3

	颗粒物 (mg/m³)
	平均排放速率 (kg/h)
	3.38×10-3

	氮氧化物 (mg/m³)
	实测浓度
	68
	64
	65

	
	平均实测浓度
	66

	
	平均折算浓度
	73

	
	限值
	100

	
	平均排放速率 (kg/h)
	0.17

	二氧化硫(mg/m³)
	实测浓度
	14
	14
	17

	
	平均实测浓度
	15

	
	平均折算浓度
	17

	
	限值
	50

	
	平均排放速率 (kg/h)
	0.04





	检测项目
	采样点位
	DA001 废气处理设施排放口
	采样日期
	2026.07.02

	苯 (mg/m3)
	样品编号
	B260702-A1
	B260702-A2
	B260702-A3

	苯 (mg/m3)
	实测浓度
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）

	苯 (mg/m3)
	平均实测浓度
	未检出（<0.2）

	苯 (mg/m3)
	折算浓度
	/
	/
	/

	苯 (mg/m3)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	2

	苯 (mg/m3)
	排放速率 (kg/h)
	/
	/
	/

	苯 (mg/m3)
	平均排放速率 (kg/h)
	/

	苯乙烯 (mg/m3)
	样品编号
	B260702-A1
	B260702-A2
	B260702-A3

	苯乙烯 (mg/m3)
	实测浓度
	未检出（<0.6）
	未检出（<0.6）
	未检出（<0.6）

	苯乙烯 (mg/m3)
	平均实测浓度
	未检出（<0.6）

	苯乙烯 (mg/m3)
	折算浓度
	/
	/
	/

	苯乙烯 (mg/m3)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	20

	苯乙烯 (mg/m3)
	排放速率 (kg/h)
	/
	/
	/

	苯乙烯 (mg/m3)
	平均排放速率 (kg/h)
	/

	对二甲苯 (mg/m³)
	样品编号
	B260702-A1
	B260702-A2
	B260702-A3

	对二甲苯 (mg/m³)
	实测浓度
	未检出（<0.3）
	未检出（<0.3）
	未检出（<0.3）

	对二甲苯 (mg/m³)
	平均实测浓度
	未检出（<0.3）

	对二甲苯 (mg/m³)
	折算浓度
	/
	/
	/

	对二甲苯 (mg/m³)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	8

	对二甲苯 (mg/m³)
	排放速率 (kg/h)
	/
	/
	/

	对二甲苯 (mg/m³)
	平均排放速率 (kg/h)
	/




	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)
	样品编号
	B260702-B1
	B260702-B2
	B260702-B3

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)
	实测浓度
	2.08
	1.91
	1.91

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)
	平均实测浓度
	1.97

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)
	折算浓度
	/
	/
	/

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	60

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)
	排放速率 (kg/h)
	0.034
	0.031
	0.031

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计） (mg/m³)
	平均排放速率 (kg/h)
	0.032

	甲苯(mg/m³)
	样品编号
	B260702-A1
	B260702-A2
	B260702-A3

	甲苯 (mg/m3)
	实测浓度
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）

	甲苯 (mg/m3)
	平均实测浓度
	未检出（<0.2）

	甲苯 (mg/m3)
	折算浓度
	/
	/
	/

	甲苯 (mg/m3)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	5

	甲苯 (mg/m3)
	排放速率 (kg/h)
	/
	/
	/

	甲苯 (mg/m3)
	平均排放速率 (kg/h)
	/

	间二甲苯 (mg/m³)
	样品编号
	B260702-A1
	B260702-A2
	B260702-A3

	间二甲苯 (mg/m³)
	实测浓度
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）

	间二甲苯 (mg/m³)
	平均实测浓度
	未检出（<0.2）

	间二甲苯 (mg/m³)
	折算浓度
	/
	/
	/

	间二甲苯 (mg/m³)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	8

	间二甲苯 (mg/m³)
	排放速率 (kg/h)
	/
	/
	/

	间二甲苯 (mg/m³)
	平均排放速率 (kg/h)
	/










	邻二甲苯 (mg/m³)
	样品编号
	B260702-A1
	B260702-A2
	B260702-A3

	邻二甲苯 (mg/m³)
	实测浓度
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）
	未检出（<0.2）

	邻二甲苯 (mg/m³)
	平均实测浓度
	未检出（<0.2）

	邻二甲苯 (mg/m³)
	折算浓度
	/
	/
	/

	邻二甲苯 (mg/m³)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	8

	邻二甲苯 (mg/m³)
	排放速率 (kg/h)
	/
	/
	/

	邻二甲苯 (mg/m³)
	平均排放速率 (kg/h)
	/

	颗粒物 (mg/m³)
	样品编号
	A2348
	A2349
	A2350

	颗粒物 (mg/m³)
	实测浓度
	1.5
	1.9
	1.7

	颗粒物 (mg/m³)
	平均实测浓度
	1.7

	颗粒物 (mg/m³)
	折算浓度
	/
	/
	/

	颗粒物 (mg/m³)
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	10

	颗粒物 (mg/m³)
	排放速率 (kg/h)
	2.42×10-2
	3.09×10-2
	2.85×10-2

	颗粒物 (mg/m³)
	平均排放速率 (kg/h)
	2.79×10-2

	硫酸雾 (mg/m³)
	样品编号
	B260702-D1
	B260702-D2
	B260702-D3

	
	实测浓度
	0.35
	0.36
	0.29

	
	平均实测浓度
	0.33

	
	折算浓度
	/
	/
	/

	
	平均折算浓度
	/

	
	限值
	45

	
	排放速率 (kg/h)
	5.58×10-3
	5.65×10-3
	4.63×10-3

	
	平均排放速率 (kg/h)
	5.29×10-3

	硫化氢 (mg/m³)
	样品编号
	B260702-C1
	B260702-C2
	B260702-C3

	
	实测浓度
	0.40
	0.40
	0.40

	
	平均实测浓度
	0.40

	
	折算浓度
	/
	/
	/

	
	平均折算浓度
	/

	
	排放速率 (kg/h)
	6.55×10-3
	6.55×10-3
	6.55×10-3

	
	平均排放速率 (kg/h)
	6.55×10-3

	
	限值(kg/h)
	0.33

	备注
	样品状态：吸收液、采气袋、低浓度采样头，完好。限值的数值由委托单位提供，限值取自企业排污许可。

	结论
	本次所测项目符合限值要求。




三、检测技术规范、依据及使用仪器
	样品类别
	分析项目
	分析方法和依据
	仪器设备
	检出限

	无组织废气
	氨
	HJ 533-2009-环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	UV-1801-紫外分光光度计-TC-005
	0.01 mg/m³

	
	苯
	HJ 584-2010-环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	A60Pro气相色谱仪，
TC-275
	0.0015 mg/m³

	
	苯乙烯
	HJ 584-2010-环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	A60Pro气相色谱仪，
TC-275
	0.0015 mg/m³

	
	臭气浓度
	HJ 1262-2022-环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法
	人员嗅辩
	10 无量纲

	
	二甲苯
	HJ 584-2010-环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	A60Pro气相色谱仪，
TC-275
	0.0015 mg/m³

	
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	HJ 604-2017-环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	F60-气相色谱仪-TC-251
	0.07 mg/m³

	
	甲苯
	HJ 584-2010-环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	A60Pro气相色谱仪，
TC-275
	0.0015 mg/m³

	
	硫化氢
	国家环境保护总局 第四版（增补版）（2003年）-空气和废气监测分析方法 第三篇  空气质量监测 第一章 十一（二）（B）亚甲基蓝分光光度法
	UV-1801-紫外分光光度计-TC-005
	0.001 mg/m³

	
	颗粒物
	HJ 1263-2022-环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	AUW120D-电子分析天平-TC-061、NVN-800S-低浓度恒温恒湿设备-TC-068
	0.007 mg/m³




	样品类别
	分析项目
	分析方法和依据
	仪器设备
	检出限

	有组织废气
	苯
	HJ 1261-2022-固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样气相色谱法
	F60气相色谱仪-TC-252
	0.2 mg/m³

	
	苯乙烯
	HJ 1261-2022-固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样气相色谱法
	F60气相色谱仪-TC-252
	0.6 mg/m³

	
	氮氧化物
	HJ 693-2014-固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
	JF-3012D低浓度烟尘烟气测试仪TC-183
	3 mg/m³

	
	二氧化硫
	HJ 57-2017-固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
	JF-3012D低浓度烟尘烟气测试仪TC-183
	3 mg/m³

	
	颗粒物
	HJ 1263-2022-环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	AUW120D-电子分析天平-TC-061、JF-3012D低浓度烟尘烟气测试仪TC-183
	0.007 mg/m³

	
	对二甲苯
	HJ 1261-2022-固定污染源废气 苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法
	F60气相色谱仪-TC-252
	0.3 mg/m³

	
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	HJ 38-2017-固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	F60气相色谱仪-TC-251
	0.07 mg/m³

	
	甲苯
	HJ 1261-2022-固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样气相色谱法
	F60气相色谱仪-TC-252
	0.2 mg/m³




	有组织废气
	间二甲苯
	HJ 1261-2022-固定污染源废气 苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法
	F60气相色谱仪-TC-252
	0.2 mg/m³

	
	邻二甲苯
	HJ 1261-2022-固定污染源废气 苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法
	F60气相色谱仪-TC-252
	0.2 mg/m³

	
	硫酸雾
	HJ 544-2025固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法
	PIC-10-离子色谱-TC-060
	0.06mg/m³

	
	硫化氢
	国家环保总局（2003）第四版（增补版）空气和废气监测分析方法第五篇 第四章 十 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法
	UV-1801紫外可见分光光度计 TC-005
	0.01 mg/m³

	本次检测所用设备均为本公司自有


四、附表                                                                                                          
（一）无组织废气检测期间参数统计表               
	采样日期
	时间
	气温
（℃）
	气压（kPa）
	风向
	风速（m/s）
	总云量
（无量纲）
	低云量
（无量纲）

	2026.07.11
	09:01
	28.3
	100.6
	南
	2.7
	6
	3

	
	10:08
	29.1
	100.5
	南
	2.7
	6
	3

	
	11:20
	32.2
	100.5
	南
	2.7
	6
	4

	
	13:32
	32.7
	100.5
	南
	2.4
	6
	3

	
	15:43
	31.5
	100.5
	南
	2.4
	6
	3

	2026.07.29
	13:05
	34.6
	100.9
	东
	2.2
	5
	1


（二）排气筒废气检测期间参数统计表            
	采样日期
	2026.07.20
	排气筒名称
	DA002锅炉废气排放口
	锅炉型号
	WNS4-1.25-Y(Q)

	锅炉容量（t/h）
	/
	排气筒高度
（m）
	15
	排气筒内径/截面积（m/m2）
	0.45

	燃料
	天然气
	采样位置
	处理后
	净化方式
	低氮燃烧

	采样频次
	/
	烟气温度（℃）
	69.6
	烟气流速（m/s）
	5.9

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	2604
	含氧量（%）
	5.4




	采样日期
	2026.07.02
	排气筒名称
	DA001废气处理设施排放口
	锅炉型号
	/

	锅炉容量（t/h）
	/
	排气筒高度
（m）
	15
	排气筒内径/截面积（m/m2）
	0.75

	燃料
	/
	采样位置
	处理后
	净化方式
	光氧、喷淋、活性炭

	采样频次
	/
	烟气温度（℃）
	38.8
	烟气流速（m/s）
	38.9

	
	
	标干流量（Nm3/h）
	16120
	含氧量（%）
	/


五、检测点位示意图
	无组织废气检测点位示意图2026.07.11

	

注：“  ”为检测点位。


下风向3#
下风向2#
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上风向

厂区
N


	 无组织废气检测点位示意图2026.07.29

	注：“  ”为检测点位。
上风向
下风向2#
下风向3#
下风向1#
厂区
N




*******本报告结束*******


检 测 报 告 说 明
Test  Report  Statement
1.  报告未加盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection. 

2. 报告无编制人、审核人、 批准人签字无效 。
The Report is invalid without the approver’s signatures.

3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.

5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client.The applicant should undertake the responsibility for the provided sample’s representativeness and document authenticity. Otherwise, Tianchen has not any relevant responsibilities.

6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to Tianchen within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.

7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
Tianchen assures objectivity and impartiality of the test,and fulfills the obligation of confidentiality for applicant’s commercial information,and technique document.


山东天辰检测技术服务有限公司
地址(ADD)：山东省烟台市蓬莱区紫荆山街道南关路7号12B3楼
邮编(ZIP)：265600
电话(TEL)：0535-3352277
传真(FAX)：0535-3352277
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